Pielikums nr.1

**PRETENDENTA PIETEIKUMS**

**Cenu aptaujai “Digitālā skatuves bloka Digico S12”,**

**“Bass pastiprinātāja kabineta” un “Bass galvas” Iegāde”**

**1. Informācija par Pretendentu:**

1.1. Pretendenta nosaukums/vārds, uzvārds:

1.2. Reģistrācijas Nr./personas kods:

1.3. Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.:

1.4. Juridiskā adrese/deklarētā adrese:

1.5. Adrese korespondencei:

1.6. Tālruņa Nr.:

1.7. E-pasta adrese:

1.8. Vispārīgā interneta adrese:

**2. Informācija par Pretendenta kontaktpersonu:**

2.1. Kontaktpersonas vārds, uzvārds, ieņemamais amats:

2.2. Tālruņa numurs, e-pasta adrese:

**3. Apliecinām, ka:**

1) vēlamies piedalīties cenu aptaujā ““Digitālā skatuves bloka Digico S12”,

“Bass pastiprinātāja kabineta” un “Bass galvas” Iegāde””;

2) esam iepazinušies ar noteiktajām prasībām un apņemamies tās ievērot un izpildīt;

3) visas piedāvājumā sniegtās ziņas ir patiesas;

4) uz piedāvājumu iesniegšanas brīdi nav konstatējams nodokļu parāds Publisko iepirkumu likuma izpratnē.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, atšifrējums, paraksts\*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ datums\*

\*neaizpilda, ja dokuments parakstīts ar drošu elektronisko parakstu

Pielikums nr.2

**TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA/TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS**

Pakalpojuma sniegšanas mērķis: **“Digitālā skatuves bloka Digico S12”, “Bass pastiprinātāja kabineta” un “Bass galvas” Iegāde”**

.

Izpilde: 10 darba dienu laikā no līguma noslēgšanas

Pasūtītājs: Ropažu Kultūras centrs

Pasūtītājs slēgs līgumu ar piegādātāju, kura piedāvātā prece atbildīs prasītajam un būs ar zemāko cenu, ja prece neatbildīs minimālajam prasītā apjomam, piegādātājam tiks paziņos par apstākli, ka cenu aptaujā viņš iesniedza neatbilstošu piedāvājumu.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Iepirkuma priekšmets | **1. Diģitālais skatuves bloks**  **Digico, D-Rack system-1gb.**  "Savienojama ar digitālo mikserpulti Digico S21  Analogo ieeju skaits vismaz: 32  Analogo izeju skaits vismaz: 8  Samplēšanas frekvenču spektrs: 44.1kHz, 48kHz, 88.2kHz, 96kHz, 176kHz, 192 kHz  Signāla aizture: aptuveni 2ms pie 48kHz, aptuveni 1,1ms pie 96 kHz  Dinamiskais diapozons: 113 dB  Izmērs: ne lielāks par 7U  Svars: ne lielāks par 10kg  **2. Bass pastiprinātāja kabinets**  Nominālā jauda: vismaz 500 W  Pretestība: 4 Ohm  Aprīkots ar: 4x 10" skaļruņiem + horn skaļruni  Pārejas frekvence: 4 kHz  Jutība: 98 dB  Maks. SPL: ne mazāks par 125 dB  Frekvenču diapazons: 48 - 18 000 Hz  Izmēri ne lielāki par: 76 x 60 x 48 cm  Svars: ne lielāks par 38,6 kg  **3. Bass galva**  Vismaz 450 W Jauda @ 4 Ohms/ 275W@ 8 Ohms  A Tube Drive kontroli  1/4" un Neutrik Speakon izejām  Vismaz 9-joslu grafiskais EQ ar 5-pozīciju vidējo toņu kontroli  Transformatora balansēta XLR līnijas izeja ar līmeņa kontroli  Svars ne lielāks par 11,8kg | **PRETENDENTA PIEDĀVĀJUMS, norādot piedāvātās preces aprakstu, saiti, kur pasūtītājs var iepazīties ar preci, ražotāju, modeli un vienības cenu EUR bez PVN** |

Pielikums Nr. 3

**FINANŠU PIEDĀVĀJUMS**

Iesniedzot šo finanšu piedāvājumu “Pretendenta nosaukums”, reģistrācijas numurs \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ apliecina, ka apņemas sniegt pakalpojumu atbilstoši cenu aptaujas Tehniskajai specifikācijai, ievērojot spēkā esošos normatīvos aktus.

Piedāvātajās cenās ir iekļautas visas izmaksas, kas attiecas un ir saistītas ar līguma izpildi, proti, visi ar Pakalpojumu izpildi saistītie izdevumi, un visi Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētie nodokļi un nodevas, izņemot PVN.

|  |  |
| --- | --- |
| **Līguma priekšmets** | **Līgumcena, EUR iekļaujot visus nodokļus** |
| “Digitālā skatuves bloka Digico S12”, “Bass pastiprinātāja kabineta” un “Bass galvas” Iegāde” |  |
| **Izmaksas kopā iekļaujot visus nodokļus** |  |

Visas cenas ir norādāmas ar 2 (divām) zīmēm aiz komata.

Norādītās cenas ir saistošas līguma izpildē.

\*Vērtējamā cena

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, atšifrējums, paraksts\*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ datums\*

\*neaizpilda, ja dokuments parakstīts ar drošu elektronisko paraksts