**CENU APTAUJAS ANKETA**

**“Skaņu sistēmas uzstādīšana Ulbrokas sporta kompleksa sporta zālē”**

**Informācija par pasūtītāju:**

|  |  |
| --- | --- |
| Nosaukums: | Ropažu novada pašvaldība |
| Reģistrācijas numurs: | 90000067986 |
| Juridiskā adrese: | Institūta iela 1a, Ulbroka, Stopiņu pagasts, Ropažu novads, LV-2130 |
| Iestādes Kontaktpersona: | Ulbrokas sporta kompleksa vadītāja Gunta Aizporiete |
| Iestādes Kontakttālrunis: | 26486829 |
| **Cenu piedāvājumu sūtīt uz e-pasta adresi:** | cenu.aptaujas@ropazi.lv  |
| Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: | Līdz 08.11.2024 plkst. 13:00 |

Cenu izpētes mērķis – noskaidrot zemāko cenu piedāvājumu.

Līgums tiks slēgts ar pretendentu, kura iesniegtais cenu aptaujas piedāvājums ir atbilstošs un ar zemāko piedāvāto cenu.

Informācija par rezultātu tiks izsūtīta elektroniski.

**Informācija par priekšmetu:**

|  |  |
| --- | --- |
| Pakalpojuma adrese: | Ulbrokas sporta komplekssAdrese: Ulbrokas vidusskola, Vālodzes, Stopiņu pagasts, Ropažu novads, LV-2130 |
| Priekšmeta apraksts: | Skaņu sistēmas uzstādīšana Ulbrokas sporta kompleksa sporta zālē.* Aktīva skanda Opera 15A, vai alternatīva: 8 gab.
* Sienas stiprinājums skandai Opera 15A, vai alternatīva: 8 gab.
* Skaņas apstrādes procesors DLP-48
* Vadu komplekts pieslēgšanai
* Uzstādīšanas pakalpojums
 |
| Līguma izpildes laiks: | Līdz 2024 gada 29. novembrim, pēc abpusēji parakstīta līguma |
| Izmaksas, kas jāiekļauj cenā: | Cenā ir iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar līguma pilnīgu un kvalitatīvu izpildi, tai skaitā preču piegāde, uzstādīšana, sistēmas regulēšana un personāla apmācība. |

**PIETEIKUMS DALĪBAI CENU APTAUJĀ**

CENU APTAUJAS NOSAUKUMS: Skaņu sistēmas uzstādīšana Ulbrokas sporta kompleksa sporta zālē”

|  |
| --- |
| ***Informācija par pretendentu:*** |
| Pretendenta nosaukums: |  |
| Reģistrācijas numurs: |  |
| Juridiskā adrese: |  |
| Bankas rekvizīti (bankas nosaukums, bankas konta Nr.): |  |
| Vadītāja vai pilnvarotās personas amats, vārds un uzvārds: |  |
| Kontaktpersona: |  |
| Kontakttālrunis: |  |
| E-pasta adrese: |  |

**PRETENDENTA PIETEIKUMS**

|  |  |
| --- | --- |
| **Prasības** | **Pretendenta piedāvājums, apraksts, ražotājs, modelis u.c. informācija atbilstoši prasībām** |
| Priekšmeta apraksts: | Skaņu sistēmas uzstādīšana Ulbrokas sporta kompleksa sporta zālē. Aktīva skanda Opera 15A vai alternatīva 8 gab. Sienas stiprinājumi 8 gab. Skaņas apstrādes procesors. Vadu komplekts pieslēgšanai. |  |
| Līguma izpildes laiks: | Līdz 2024 gada 29. novembrim, pēc abpusēji parakstīta līguma  |  |
| Izmaksas, kas jāiekļauj cenā: | Cenā ir iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar līguma pilnīgu un kvalitatīvu izpildi, tai skaitā preču piegāde, uzstādīšana, sistēmas regulēšana un personāla apmācība. |  |
| Nodokļi | Uz piedāvājuma iesniegšanas pēdējo dienu pretendentam nav VID nodokļu parādu | Apliecinājums no VID EDS par nodokļu neesamību |

**TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA – FINANŠU PIEDĀVĀJUMS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Apraksts** | **Skaits** | **Cena EUR bez PVN par vienu vienību**  | **Cena EUR bez PVN par visu apjomu** |
| **Aktīva skanda** Tehniskie dati:Vēlams 2 joslu aktīvu sistēmu.Vēlams frekveņču josla pie Frequency Response [- 3dB]: 56 - 19.000 Hz.Maksimālais SPL: 130 dBAugstās frekvences vēlams ne mazāk kā ar 1" rupora izeju,Izstarojuma leņķis vismaz 100° (85° ver/120° hor)Zemo frekveņču izstarotājs: vismaz 15".Pastiprinātājs: D klases, vismaz 600 W.Maksimālā jauda vismaz: 1200 WVēlams iebūvēts DSP Procesors.Ieejas: 1xCombo (XLR/Jack 6.3 mm) MIC/LineSignāla izejas: 1x XLR Male (CH1 Link/Mix OUT)Stiprinājumu punkti: 2XM10 on Top + 1x M10 on BackIZmērs austumā ne lielāks kā 725 mmSvars ne vairāk:18.5 kg | 8 gab. |  |  |
| **Stiprinājums aktīvai skandai**Skandas nepieciešams stiprināt pie telpu betona konstrukcijām tā lai būtu iespējams regulēt skandu leņķi gan horizontālājā gan vertikālajā pozīcijā. | 8 gab. |  |  |
| **Skaņas apstrādes procesors**Skaņas vadības procesors nepieciešams, lai varētu ieregulēt skandu skaļuma līmeņus atsevišķi tribīnes pusē un arēnas pusē. Procesoram jākalpo arī kā papidus aizsardzībai pret nejaušiem skaļuma līmeņa parsniegšanas gadijumiem no operatora puses (jābūt limitētam maksimālajam skaļumam).Tehniskie dati: vismaz 2 ieejas,Izejas vismaz 6,Iespējams konfigurēt ar programmatūras palīdzību.jābūt vismaz 8 joslu parametriskajam ekvalaizerim,Aiztures funkcijai,Limiter funkcija,vismaz 10 atmiņu funkcijas,Iespēja slēgt ar paroli funkciju pieejamību.LCD ekrāns pamatfunkciju iestatīšanai. | 1 gab. |  |  |
| **Vadu komplekts**Visiem kabeļiem jābūt iestrādātiem kabeļu penāļos. Vēlamais penāļu izmērs 60x40mm vietās kur kabeļu trase iegulst maksimālā labeļu skaitā. Elektroinstalācijas kabelis atbilstoši elektrodrošības prasībām, jābūt aprēķinātam attiecībā pret skandu patērējamo jaudu. Audio signāla kabelim jābūt pieslēgtam tā, lai būtu iespēja regulēt tribīnes pusi un arēnas pusi atsveišķi. | 1 komp. |  |  |
| **Uzstādīšanas pakalpojums**Uzstadīšanas darbiem jābūt veiktiem atbilstoši normatīviem, visiem kabeļiem jābūt iestrādātiem atbilstoši pasūtītāja prasībām. | 1 komp. |  |  |
| Cena bez PVN, EUR: |  |  |
| PVN summa, EUR: |  |  |
| Kopējā cena ar PVN, EUR: |  |  |

Apliecinu, ka Finanšu piedāvājumā piedāvātajā cenā ievērtētas un iekļautas visas ar standarta pakalpojuma sniegšanu saistītās izmaksas, tai skaitā, darbaspēka, tehnisko resursu, transporta izmaksas, kā arī peļņa, iespējamie riski (to novēršanas vai samazināšanas) un citas iespējamās ar pakalpojuma sniegšanu saistītās izmaksas, ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot pievienotās vērtības nodokli. Apzinos, ka nebūs tiesību pieprasīt piedāvātās līgumcenas paaugstināšanu un pasūtītājs nemaksās vairāk, nekā noteiktā līgumcena.

|  |  |
| --- | --- |
| **Vārds, uzvārds:** | *Pretendenta pārstāvis ar pārstāvības tiesībām vai tā pilnvarotā persona* |
| **Amats:** |  |
| **Paraksts:** |  |