**TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA/** **TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS**

**“Ropažu Sporta centra futbola laukuma aprīkojuma iegāde”**

**Izpildes termiņš:** 30 (trīsdesmit) darba dienu laikā no līguma parakstīšanas dienas.

**Izpildes vieta:** Ropažu Sporta centrs, Sporta iela 2 k-1, Ropaži, Ropažu pag., Ropažu nov., LV-2135

Piedāvājumā jāiekļauj visi izdevumi, kas saistīti ar florbola vārtu iegādi, piegādi pasūtītāja norādītajā vietā.

Pretendents nodrošina aprīkojuma piegādi.

Garantijas laiks ir ne mazāk kā 24 mēneši no nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanas dienas.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA*** | | | | ***TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS*** | |
|  |
| **N.p.k.** | **Preces nosaukums** | **Apraksts** | **Daudzums** | **Pretendenta piedāvātas preces apraksts un ražotājs** | **Preces attēls** |
|  | **Futbola vārtu komplekts** | Futbola vārtu pāris ar tīkliem: 3x2m, brīvi stāvoši, ovāls alumīnija priekšējais profils 100x120mm, metināti vārtu stūri. Aizmugures karkass alumīnija, 80x80mm, aizm. arkas alum. 40mm caurule. Krāsa-balta pulverkrāsa. Tīklu stiprinājumi viegli nomaināmi, neizjaucot vārtus. Vārtu pārvietošanas riteņi, iestrādāti vārtu konstrukcijā.Tīklu dziļums 0,8-1,0m. Tīkli futbola vārtiem PP, 2x3x0,8-1m balts, vismaz 4 mm, acs 120x120mm.  Vārtu marķējums, atbilstoši EN15312.  Komplekts- vārtu pāris ar tīkliem un stiprinājumiem | **1 kompl.** |  |  |