Tehniskā specifikācija

1. Iepirkuma priekšmets: 
Ropažu Kultūras centra telpu (zāles un foajē) remontdarbu veikšana objektā Sporta ielā 2/k-2, Ropažos, Ropažu pagastā, Ropažu novadā.

2. Darbu apjoms
2.1. Izpildītājs veic šādus būvdarbus:
	Nr.
	Darbu nosaukums
	Mērvienība
	Daudzums

	1.
	Sienu gruntēšana un lokāla špaktelēšana (30 % no kopējās platības) foajē
	m²
	216,40

	2.
	Sienu krāsošana divās kārtās ar Vivacolor Acrylate Matt vai ekvivalentu
	m²
	216,40

	3.
	Kontaktligzdu izbūve (3×2,5 mm² kabelis ~30 m, 2 dubultās kontaktligzdas)
	kompl.
	1

	4.
	Sienu gruntēšana un lokāla špaktelēšana (30 % no kopējās platības) augstumā līdz 6 m
	m²
	118,60

	5.
	Sienu krāsošana divās kārtās ar Vivacolor Acrylate Matt vai ekvivalentu augstumā līdz 6 m
	m²
	118,60

	6.
	Alumīnija durvju sliekšņa nomaiņa
	m
	1,50

	7.
	Darba vietas sagatavošana, virsmu aizsardzība, būvmateriālu piegāde un pārvietošana, objekta sakopšana
	kompl.
	1

	8.
	Būvgružu savākšana, izvešana un utilizācija
	kompl.
	1
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3. Prasības darbu izpildei
3.1. Darbi jāveic atbilstoši spēkā esošajiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, Latvijas būvnormatīviem un darba aizsardzības prasībām.
3.2. Pretendents nodrošina visus būvdarbu izpildei nepieciešamos materiālus, darbaspēku, mehānismus, instrumentus un transportu.
3.3. Ja tehniskajā specifikācijā ir norādīta konkrēta preču zīme, ražotājs vai modelis, uzskatāms, ka ir pieļaujams piedāvāt ekvivalentu risinājumu, kas pēc tehniskajiem parametriem, kvalitātes un ekspluatācijas īpašībām nav zemāks par norādīto.
3.4. Būvdarbu izpildes laikā Izpildītājs nodrošina darba zonas aizsardzību, būvgružu savākšanu, izvešanu un objekta sakopšanu pēc darbu pabeigšanas.

