DARBA UZDEVUMS


	Projekta pasūtītājs
	Ropažu novada pašvaldība
reģ. Nr. 90000067986, Institūta iela 1a, Ulbroka, Stopiņu pagasts, Ropažu novads, LV-2130

	Objekts
	Divu rotaļu laukumu apgaismojuma būvniecības ieceres dokumentācijas (BID) izstrāde, autoruzraudzība un izbūve.

	Projektējamā objekta    adrese
	Siguldas iela 3A, Vangaži, Ropažu nov., LV-2136

	Platība ko ietekmē projekts
	Stabs uz Siguldas ielas 3a zemesgabala un pats apgaismojums diviem rotaļlaukumiem ar abpusēju apgaismojumu, skatīt attēlā.

	Teritorija
	Pašvaldībai piederošais zemes gabals ar kadastra apzīmējumu Nr. 80170020412.[image: ]

	Būves - inženiertīklu izvietojums kadastra kartē
	Siguldas iela 3A, Vangaži, Ropažu nov., kadastra nr 80170020412. 

	Mērķis
	Jauniem un plānotiem rotaļu laukumiem, lai palielinātu drošību, paplašinātu lietošanas periodu un samazinātu vandālismu nepieciešama izgaismota vide. 

	Projekta stadijas
	BID izstrāde, autoruzraudzība un būvniecība.

	Projektēšanas nosacījumi:

	Vispārējie norādījumi
	1. PAŠVALDĪBAS BŪVNIECĪBAS OBJEKTU BŪVNIECĪBAS IECERES IZSTRĀDEI UN AUTORUZRAUDZĪBAS VEIKŠANAI BŪVDARBU LAIKĀ” 1. pielikums;
1. Projektā paredzēt pilna cikla darbus, ietverot projektēšanu un būvniecību. Ņemot vērā objekta prasības nepieciešams abpusējs apgaismojuma stabs, lai izgaismotu rotaļu laukumus abās pusēs, tāpat nepieciešams savienot apgaismojumu ar pastāvīgu spriegumu, lai būtu iespējama video kameru montāža;
1. Projektēšanas gaitā nepieciešams izvērtēt un pamatot optimālāko tehnisko risinājumu, tai skaitā gaismekļu skaitu uz staba, izvietojumu, jaudu un citus būtiskos parametrus, nodrošinot atbilstību spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un efektīvu, ekonomiski pamatotu apgaismojuma sistēmu;
1. Pēc darba uzdevuma parakstīšanas pretendents nevar atsaukties uz nepilnīgu vai neizprastu darba uzdevumu;
1. Projektētājam ir jāņem vērā jebkādi citi projektēšanas darbi, ietverot visus projektēšanas darbus, kuri nav ietverti darba uzdevumā un/vai ir nepieciešami darbu nodrošināšanai. Ja arī kāds darbs nav īpaši uzsvērts, tad pretendentam, ņemot vērā tā profesionālo pieredzi, ir jāievērtē visi projektēšanas darbi, kas vajadzīgi būvobjekta funkcionēšanai, būvniecībai un pilnīgai nodošanai ekspluatācijā;
1. Tehniskajā specifikācijā jāiekļauj visi nepieciešamie risinājumi  apgaismojuma izbūvei, tostarp elektroapgādes pieslēgumi, balstu un gaismekļu izvēle, kabeļu trases risinājumi, kā arī ekspluatācijas, darba apjomu un izmaksu tabulas un energoefektivitātes apsvērumi. Tāpat jāparedz darba vietas sakārtošana pēc trases izbūves;
1. Projektētāja atbildība kļūdainu risinājumu gadījumā ietver nepieciešamo korekciju izstrādāšanu Projekta dokumentācijā bez papildu izmaksām Pasūtītājam;
1. Būvizmaksu aprēķins, veicams atbilstoši Latvijas būvnormatīvs LBN 501-17 "Būvizmaksu noteikšanas kārtība".

	BID izstrāde
	1. Skatīt pielikumu “VISPĀRĒJĀS PRASĪBAS ROPAŽU NOVADA PAŠVALDĪBAS BŪVNIECĪBAS OBJEKTU BŪVNIECĪBAS IECERES IZSTRĀDEI UN AUTORUZRAUDZĪBAS VEIKŠANAI BŪVDARBU LAIKĀ” – 1. pielikums.
2. Skatīt pielikumu “VISPĀRĒJĀS PRASĪBAS BŪVDARBU VEICĒJIEM ROPAŽU NOVADA PAŠVALDĪBAS BŪVNIECĪBAS OBJEKTU BŪVDARBU LAIKĀ” – 2. pielikums
3. Zemes gabala topogrāfisko plānu MDC pasūta, apmaksā un saņem Izpildītājs, jāizstrādā uz topogrāfiskā plāna apgaismojuma trases izvietojums - ģenerālplāns, jābūt iekārtu, materiālu un veicamo darbu apjomiem ar cenām – ekonomiskā daļa, iekārtu un materiālu specifikācijai, saskaņojumi ar trešajām pusēm, kuru intereses var tikt skartas, DOP, elektroslēgumu shēmas, apgaismojuma un elektrojaudas aprēķins.
4. Nepieciešams jauns elektrības pieslēgums ar skaitītāju pie netālu esošā transformatora.
5. Izpildītājam savā finanšu piedāvājumā ir jāiekļauj visas saistītās izmaksas, kas varētu rasties no Tehnisko noteikumu izdevēju noteikumiem.
 

	BID sastāvs
	· Atbilstoši 19.08.2014. Ministru kabineta noteikumi Nr.500, Vispārīgie būvnoteikumi;
· Atbilstoši 09.05.2017. Ministru kabineta noteikumi Nr.253, Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi;
· Atbilstoši 19.10.2021. Ministru kabineta noteikumi Nr. 693, Būvju vispārīgo prasību būvnormatīvs LBN 200-21;
· EKONOMISKĀ DAĻA – Tāme, būvizmaksu aprēķins, veicams atbilstoši Latvijas būvnormatīvs LBN 501-17 "Būvizmaksu noteikšanas kārtība".

	Rasējumu noformēšana
	· Rasējumi jānoformē dwg un pdf formātos, jāizstrādā un jāiesniedz saskaņā ar normatīvo aktu un Pasūtītāja prasībām, kas nav pretrunā ar normatīvo aktu prasībām. Jāsaskaņo BIS.
· Rasējumiem jābūt noformētiem latviešu valodā




Darba uzdevumu sagatavoja:
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DARBA UZDEVUMS
Ropazu novada pasvaldiba
Projekta pasititajs reg. Nr. 90000067986, Instituta iela 1a, Ulbroka, Stopinu pagasts,

Ropazu novads, LV-2130

‘Bavnicctbas icceres dokumenticijas (BID) izstrade un autorvzraudziba ielas

Objekas apgaismojuma izblvei Laivu iela, Baltezera

Projekigama objekia
adrese

Plattba

Laivu iela, Baltezers, Garkalnes pag , Ropazu nov

Apgaismojuma linijas posms ~350 m, skatft atéla

Pasvaldibai piederogais zemes gabals ar ielu kadastra apziméjumu Nr.
80600030266002

‘Laiv icl3, Baltezers, Garkaines pag., Ropazu nov., kadastra 5.
80600030266002.

Teritorja

Bitves - inZeniertiklu
izvietojums kadastra
fariz

Projektgjamas Imijas aptuvenais garums ir 350 metri. Projekta paredzami
Ipilna cikla darbi,ietverot projekigSany un bivniecibu

Nemot véra linijas garumu, sakotngji paredzams risingjums ar aptuveni 10
{gaismekliem. Tomér projektsSanas gaita nepiecieSams izvértt un pamatot
optimalako tehnisko risingjumy, fai skaita gaismeklu skaitu, izvietojumu,
jaudu un citus bittiskos parametrus, nodroSinot atbilsiibu spek esosajiem
normativajiem aktiem un efekiivu, ckonomiski pamatomu apgaismojuma
sistémy.

Tehniskaja specifikacija jaicklavj visi nepiecicsamic risingjumi il
apgaismojuma izbivei, fostarp clekirospgades picslégnms, balstu un
atsmeklu izvéle, kabelu trases risingjumi, ki ari ckspluaticijas un

Merkis
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