**Cenu aptaujas TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA**

**Āra trenažieru iegāde**

**Pasūtītājs:** Ropažu novada pašvaldība**,** Reģ.nr. 90000067986, Institūta iela 1a, Ulbroka, Stopiņu pagasts, Ropažu novads, LV-2130

**Objekta atrašanās vieta:** Berģu Mūzikas un mākslas pamatskolas teritorija, Upesciems, Garkalnes pagasts, Ropažu novads, LV-2137

**Kontaktpersona:** Projektu vadītāja Līga Mekša, e-pasts: [liga.meksa@ropazi.lv](mailto:liga.meksa@ropazi.lv), t. 25483904; 27134698

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tehniskās prasības** | | |
| **N.p.k.** | **Cenu veidojošie elementi** | **Atbilstības dati** |
| 1. **Trenažieris, kas paredzēts augšstilbu, gurnu un sēžamvietas muskuļu grupu stiprināšanai** | | |
| 1. | Skaits | 1 |
| 2. | Garums | Vismaz 2040 mm |
| 3. | Platums | Vismaz 930 mm |
| 4. | Augstums | Vismaz 1880 mm |
| 5. | Pieļaujamais lietotāja augums | No 140 cm |
| 6. | Pieļaujamais lietotāja vecums | No 14 gadu vecuma |
| 7. | Uzstādīšana | Atbilstoša, pārvietojama platforma |
| 8. | Materiāls | Tērauds ar vismaz 4 mm cinkotu pārklājuma slāni |
| 9. | Regulēšanas funkcijas | Slodzei, sākuma augstumam |
| 10 | Aprīkojuma svars | 100 - 300 kg robežās |
| 11. | Regulējamo atsvaru vienības | 1. - 90 kg |
| 12. | Instrukciju pieejamība | Trenažiera lietošanas instrukcija un informācija par trenažiera atbilstību muskuļu grupām skatāma izvietota uz trenažiera un ērti atrodama elektroniski |
| 13. | Ekspluatācija | Lietojams visos gadalaikos |
| 14. | Kustīgo daļu nomaiņas nodrošinājums | Ir |
| **2.) Trenažieris, kas paredzēts krūšu, tricepsu un plecu daļas muskuļu grupu stiprināšanai** | | |
| 1. | Skaits | 1 |
| 2. | Garums | Vismaz 2070 mm |
| 3. | Platums | Vismaz 930 mm |
| 4. | Augstums | Vismaz 870 mm |
| 5. | Pieļaujamais lietotāja augums | No 140 cm |
| 6. | Pieļaujamais lietotāja vecums | No 14 gadu vecuma |
| 7. | Materiāls | Tērauds ar vismaz 4 mm cinkotu pārklājuma slāni |
| 8. | Regulēšanas funkcijas | Satvēriena platumam, sākuma augstumam |
| 9. | Aprīkojuma svars | 170 - 228 kg robežās |
| 10 | Regulējamo atsvaru vienības | 15 - 85 kg |
| 11. | Uzstādīšana | Atbilstoša, pārvietojama platforma |
| 12. | Instrukciju pieejamība | Trenažiera lietošanas instrukcija un informācija par trenažiera atbilstību muskuļu grupām skatāma izvietota uz trenažiera un ērti atrodama elektroniski |
| 13. | Ekspluatācija | Lietojams visos gadalaikos |
| 14. | Kustīgo daļu nomaiņas nodrošinājums | Ir |
| **Papildus prasības** | | |
| N.p.k. |  |  |
| 1. | Piegāde | Cenas piedāvājums transportēšanai līdz objekta atrašanās vietai |
| 2. | Uzstādīšana | Cenas piedāvājums uzstādīšanai objekta atrašanās vietā |
| 3. | Pievienotas piedāvājuma atbilstošas skices un/vai 3D vizuāls attēlojums | jā |
| 4. | Garantijas nodrošinājums | vismaz 2 gadi |
| 5. | Pretrūsas garantijas nodrošinājums | vismaz 2 gadi |
| 6. | Preču apkopes nodrošinājums | 2, 12 un 24 mēnešu pēc uzstādīšanas |
| 7. | Cenas aktualitātes nodrošinājums | vismaz līdz 31.12.2022. |
| 8. | Pretendents | Pretendents / pakalpojuma sniedzējs ir Eiropas Ekonomiskajā zonā reģistrēta personālsabiedrība vai juridiska persona, kura pamatdarbībā ietilpst specifikācijai atbilstošu preču ražošana, piegāde un/vai tirdzniecība |
| 9. | Preču atbilstība | ES Standarts EN16630 |

**Atsevišķi norādījumi:**

**Pamatojums pakalpojuma piegādātāja izvēlei:** Apkopojot piedāvājumus, sadarbības līgums tiks slēgts ar izvēlēto pretendentu, kas piedāvā zemāko cenu bez PVN, atbilstoši visām specifiskajām prasībām

**Cenas veidošanas rādītāji**: iekļaujot PVN (ja attiecas), norādot EUR par vienu preces daļu.

**Līguma izpildes laiks:** 6 nedēļu laikā no līguma parakstīšanas brīža.

**Piedāvājums jāiesniedz:** Attīstības, īpašumu un investīciju departamenta Projektu nodaļas projektu vadītājai Līgai Mekšai elektroniskā veidā – e-pastā: [liga.meksa@ropazi.lv](mailto:liga.meksa@ropazi.lv) līdz 27.09.2022.